**전달 내용**

1. **IMAGE + Version (zip.version) :**

**EX> s5p4418\_asb\_images.1.0.0.zip**

* 기본적으로 3자리 숫자로 구성. major/minor1/minor2 number
* **Major number :** “01” 부터 시작함
  + 이후 DVFS table 변경 시에 증가함
* **Minor1 number :** DUT image 변경 시 증가
  + DUT image 변경 시 증가
  + 이 값은 초기화 되지 않고, 계속 유지/증가 함
* **Minor2 number :** Base image 변경 시 증가
  + 이후 DVFS table 변경 시에 증가함
  + 이 값은 초기화 되지 않고 계속 유지/증가 함

1. **IMAGE 설명 + Write 방법**

**EX>**

**S5p4418 ASB DUT 보드 Image 업데이트 GUIDE.doc**

**S5P4418 ASB BUT 보드 Image 설명 .doc**

1. **Bin Table**

**EX> S5P4418\_ASB\_BIN\_Table\_1.0.0.xlsx**

1. **History**

**EX> S5P4418\_ASB\_History.xlsx**

V xx. xx. xx

Major number

Minor2 number

Minor1 number